ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури України

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_

Зміни до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання

1. У розділі І:

1) у пункті 1.2 слова в дужках «(далі - виробник)» замінити словом «України»;

2) у пункті 1.3

слова «Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за поданням» виключити;

слово «Міністерства» замінити словом «Міністерством»;

3) у пункті 1.6:

підпункт «а» викласти в такій редакції:

«а) яких згідно із законодавством не допускають для участі у дорожньому русі: призначених для застосування винятково на будівництві, у шахтах, кар'єрах, морських чи річкових портах та аеропортах, розроблених спеціально для використання і/або виконання робіт поза дорогами загального користування і/або для виконання технологічних операцій;»;

підпункт «б» викласти в такій редакції:

«б) спеціалізованих, спеціальних призначених для експлуатації Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством оборони України, Національною гвардією України, Національною поліцією України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною прикордонною службою України, Службою безпеки України, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, іншими суб’єктами, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону;»;

доповнити новим підпунктом такого змісту:

«е) з року випуску яких минуло 30 або більше років, що не призначені для комерційного перевезення пасажирів або вантажів, мають оригінальний двигун, кузов і (за наявності) раму, збережені та відреставровані до оригінального стану та які належать до предметів колекціонування або антикваріату.»;

4) у пункті 1.10:

другий абзац викласти в такій редакції:

«виробник - суб'єкт господарювання, що відповідає за проектування, виготовляння та маркування продукції незалежно від того, виконуються зазначені операції самим цим суб’єктом чи від його імені, та забезпечує відповідність виробництва продукції. Необов'язково, щоб цей суб'єкт господарювання залучався до всіх стадій виготовляння продукції, що підлягає затвердженню. Для виконання вимог цього Порядку виробник, який не є резидентом України, повинен призначити свого уповноваженого представника– резидента України, який виконує всі функції, прописані цим Порядком стосовно виробника.»;

в абзаці двадцять четвертому цифри «III» замінити цифрами «ІІ»;

в абзаці тридцятому цифру «V» замінити цифрою «ІV».

2. У розділі ІІ:

1) перше речення пункту 2.2 викласти в такій редакції:

«2.2. До заяви додають інформаційну підшивку, комплект окремих затверджень, що стосуються категорії, до якої належить КТЗ, а також (за наявності) документи з підтвердження відповідності виробництва чи сертифікати на системи управління якістю, сертифікат затвердження типу ЄС, виданого згідно з Директивою 2007/46/ЕС або Директивою 2002/24/ЕС (Регламентом ЄС 168/2013).»;

2) у першому реченні пункту 2.3 слово «двох» замінити словом «трьох»;

3) у пункті 2.9 слова «щодо кожного варіанта, версії, типу КТЗ» виключити.

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.1:

 цифри «3.14» замінити цифрами «3.17, 3.22, 3.23»;

 цифри «3.15 – 3.22» замінити цифрами «3.18 – 3.26»;

2) у пункті 3.6:

підпункт «а» викласти в такій редакції:

«а) перевірити наявність усіх окремих затверджень та/або протоколів випробувань у повному обсязі згідно з переліком технічних приписів, які стосуються варіантів та версій КТЗ, заявлених на затвердження типу.»;

другий абзац підпункту «в» викласти в такій редакції:

«При затвердженні типу КТЗ категорій М2 та М3, а також КТЗ, щодо якого виробником до уповноваженого органу не надано жодного окремого затвердження, або надано окремі затвердження менше ніж за 70% Правил ЄЕК ООН, передбачених додатком 4 або 11 до цього Порядку, кількість КТЗ, що підлягають ідентифікації, визначають з урахуванням комбінацій ознак конструкції КТЗ, які стосуються щонайменше: двигуна, коробки передач, кількості осей та рушійних осей (розміщення, їх кінематичні зв'язки), керуючих осей (кількість, розміщення), кількості дверей, кількості місць, оснащення, що впливає на властивості, вимоги до яких встановлено цим Порядком.

При затвердженні типу КТЗ (крім категорії М2 та М3), щодо якого виробником до уповноваженого органу надано окремі затвердження не менше ніж за 70% Правил ЄЕК ООН, передбачених додатком 4 або 11 до цього Порядку, та протоколів випробувань щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження, проводять ідентифікацію лише одного зразка КТЗ, що належить до типу, який підлягає затвердженню. У випадку затвердження декількох типів КТЗ, які мають однакове торгове найменування (назву) проводять ідентифікацію лише одного зразка КТЗ, що належить до одного з типів, який підлягає затвердженню.

Якщо тип КТЗ (крім категорії М2 та М3) затверджено в ЄС відповідно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламента ЄС 168/2013), ідентифікацію зразків КТЗ здійснюють за наданими виробником фотографіями заводської таблички КТЗ на паперовому носії шляхом встановлення наявності маркування, що підтверджує затвердження типу в ЄС, та за копією сертифіката відповідності, виданого згідно з Директивою 2007/46/ЕС або Директивою 2002/24/ЕС (Регламентом ЄС 168/2013) на цей КТЗ».;

3) у пунктах 3.10 та 3.11 літери та цифри «ДСТУ 3525 (ISO 3779)» замінити літерами та цифрами «ДСТУ ISO 3779 та ДСТУ 7232 »;

4) у першому реченні підпункту «а» пункту 3.13 цифру «2» замінити словом «трьох»;

5) у пункті 3.14 слова та цифри «пунктами 12.5 - 12.8 розділу XII» виключити;

6) у другому реченні підпункту «в» пункту 3.20 слова «кожного типу обладнання» виключити;

7) пункт 3.24 викласти в такій редакції:

«3.24. Сертифікат типу обладнання на компоненти або вузли не видають, якщо їх постачають виробники обладнання виробникам КТЗ (незалежно від того, чи призначені вони для виготовляння КТЗ або переобладнання та/або ремонту), торгове найменування (марка) виробника яких відповідає інформації, наведеній у графі «0.1 Торгове найменування (марка) виробника» сертифіката типу КТЗ або у графі «Продукція» серійного сертифіката відповідності транспортного засобу, виданого в державній системі сертифікації. У цьому разі сертифікати відповідності обладнання виробник видає до закінчення строку дії зазначених сертифікатів типу або сертифікатів відповідності.».

4. У розділі VІ:

1) доповнити пункт 6.2 новим підпунктом такого змісту:

«ґ) невідповідності продукції затвердженого типу новим вимогам технічних приписів, які набрали чинності після затвердження типу.»;

2) пункт 6.6 після слова та цифри «додатком 6» доповнити словами «, за виключенням сертифікатів відповідності на КТЗ, що належать до типу кінцевої серії»;

3) пункт 6.7 виключити.

5. Пункт 7.5 розділу VІІ викласти в такій редакції:

 «7.5. Виробник КТЗ видає сертифікати відповідності обладнання на партію обладнання, що зазначено в [пункті 3.24 розділу III](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1586-12#n137#n137) цього Порядку, з посиланням на сертифікат типу або виданий в державній системі сертифікації сертифікат відповідності до закінчення строку його дії. При цьому на партію обладнання видають один сертифікат відповідності обладнання (незалежно від кількості найменувань продукції і типів у партії обладнання), у графі «2. Найменування продукції і тип(и)» якого наводять посилання на документ, згідно з яким партію виготовлено чи ввезено в Україну.».

6. У розділі ХІ:

у пункті 11.5 слова «що були в користуванні» виключити;

у пункті 11.9 третє речення виключити.

7. У розділі ХІІ:

1) пункт 12.3 викласти в такій редакції:

«12.3. Виробники видають сертифікати відповідності на КТЗ, що належать до типу КТЗ кінцевої серії, за умови, що ці КТЗ були виготовлені або ввезені на митну територію України з метою вільного обігу в період дії сертифіката типу.»;

2) пункти 12.4 та 12.5 виключити.

У зв`язку з цим пункти 12.6 та 12.7 вважати відповідно пунктами 12.4 та 12.5.

8. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1:

розділ V викласти в такій редакції:

«V. Класифікація КТЗ та обладнання за кодами [УКТЗЕД](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2371%D0%B3-14)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва продукції | Код за [УКТЗЕД](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2371%D0%B3-14) |
| 1 | Колісні засоби категорій M, N, O, L (нові та такі, що були у користуванні)  | 8701 8702 8703 8704 8705 8711 8716 |
| 2 | Предмети обладнання та частини, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах (нові) |  |
| 2.1 | Прилади зовнішні світлові та лампи до них  | 8512 10 00 00[8512 20 00 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8512200010) [8512 20 00 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8512200090)8539 10 00 908539 21 30 108539 21 30 908539 29 30 108539 29 30 90[8539 31 90 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8539319000) |
| 2.2 | Ремені безпеки, сидіння пасажирські та автомобільні крісла для транспортування дітей | 8708 21 10 00 8708 21 90 10 8708 21 90 91 8708 21 90 98 9401 20 00 00 |
| 2.3 | Дизелі, газодизелі  | [8408 20 10 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8408201000) [8408 20 51 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8408205100) [8408 20 55 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8408205510) [8408 20 55 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8408205590) [8408 20 57 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8408205710) [8408 20 57 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8408205790) [8408 20 99 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8408209910) [8408 20 99 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8408209990) [8408 90 43 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8408904300) [8408 90 45 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8408904500) [8408 90 47 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8408904700) [8408 90 61 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8408906100) [8408 90 65 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8408906500) [8408 90 67 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8408906700) [8408 90 81 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8408908100) [8408 90 85 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8408908590) |
| 2.4 | Двигуни з примусовим запалюванням  | [8407 32 10 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8407321000)[8407 32 90 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8407329000)[8407 33 00 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8407330000)[8407 34 10 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8407341000)[8407 34 91 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8407349110)[8407 34 91 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8407349190)[8407 34 99 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8407349910)[8407 34 99 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8407349990)[8407 90 10 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8407901000)[8407 90 50 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8407905000)[8407 90 80 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8407908000)[8407 90 90 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8407909000) |
| 2.5 | Попереджувальні трикутники | [8512 20 00 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8512200010) [8512 20 00 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8512200090)3926 90 97 90 |
| 2.6 | Звукові сигнальні прилади  | 8512 30 90 108512 30 90 90 |
| 2.7 | Пневматичні шини  | [4011 10 00 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4011100010) [4011 10 00 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4011100090) [4011 20 10 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4011201000) [4011 20 90 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4011209000) |
| 2.8 | Відновлені шини  | [4012 11 00 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4012110000) [4012 12 00 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4012120000) |
| 2.9 | Безпечні скломатеріали  | [7007 11 10 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/7007111010) [7007 11 10 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/7007111090)[7007 21 20 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/7007212010)[7007 21 20 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/7007212090)8708 29 90 00 |
| 2.10 | Дзеркала заднього виду  | [7009 10 00 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/7009100010) [7009 10 00 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/7009100090) |
| 2.11 | Каталітичні нейтралізатори відпрацьованих газів (до КТЗ повною масою до 3500 кг) | 8421 39 60 10 8421 39 60 90 |
| 2.12 | Глушники (до КТЗ повною масою до 3500 кг)  | [8708 92 20 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708922000)8708 92 35 108708 92 35 908708 92 91 108708 92 91 908708 92 99 91 8708 92 99 98 |
| 2.13 | Накладки гальмівні, колодки з накладками гальмівними  | 6813 81 00 10 [6813 81 00 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/6813810090) 6813 89 00 10 [6813 89 00 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/6813890090) [8708 30 10 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708301000) [8708 30 91 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309110) [8708 30 91 91](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309191) [8708 30 91 98](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309198) [8708 30 99 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309910) [8708 30 99 91](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309991) [8708 30 99 98](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309998) [8716 90 90 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8716909010) [8716 90 90 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8716909090)8714 10 00 00 |
| 2.14 | Камери гальмівні, у тому числі енергоакумулятори, циліндри гальмівні пневматичних приводів  | [8708 30 10 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708301000) [8708 30 91 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309110) [8708 30 91 91](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309191) [8708 30 91 98](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309198) [8708 30 99 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309910) [8708 30 99 91](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309991) [8708 30 99 98](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309998) [8716 90 90 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8716909010) [8716 90 90 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8716909090) |
| 2.15 | Циліндри, супорти та шланги гідроприводу гальм  | 4009 12 00 00 4009 22 00 00 4009 32 00 00 4009 42 00 00 [8708 30 10 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708301000) [8708 30 91 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309110) [8708 30 91 91](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309191) [8708 30 91 98](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309198) [8708 30 99 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309910) [8708 30 99 91](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309991) [8708 30 99 98](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309998)8714 10 00 00[8716 90 90 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8716909010) [8716 90 90 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8716909090) |
| 2.16 | Газобалонне обладнання: арматура кріплення, фурнітура, труби, пристрої фільтрування, клапани редукційні для регулювання тиску, електронні блоки керування (контролери з пам’яттю, що програмуються), шланги і рукави з вулканізованої гуми, ємності для стиснених або скраплених газів  | [4009 11 00 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4009110000) [4009 12 00 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4009120000) [4009 21 00 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4009210000) [4009 22 00 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4009220000) [4009 31 00 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4009310000) [4009 32 00 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4009320000) [4009 41 00 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4009410000) [4009 42 00 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4009420000) [7311 00 11 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/7311001100) [7311 00 13 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/7311001300) [7311 00 19 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/7311001900) [7311 00 30 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/7311003000) [7311 00 91 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/7311009100) [8302 30 00 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8302300010) [8302 30 00 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8302300090) [8302 49 00 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8302490090)[8307 10 00 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8307100090) [8307 90 00 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8307900090)[8421 19 70 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8421197090)[8421 39 80 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8421398090) [8421 99 00 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8421990000) [8481 10 05 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8481100500) [8481 10 99 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8481109900) [8481 40 90 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8481409000) [8481 80 69 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8481806900) [8537 10 10 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8537101000) [8537 10 91 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8537109100) [8537 10 99 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8537109910) [8537 10 99 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8537109990) [9026 10 29 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/9026102900) [9026 10 89 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/9026108900) [9026 20 80 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/9026208000) [9026 80 80 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/9026808000) [9026 90 00 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/9026900000) [9032 10 89 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/9032108900) [9032 90 00 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/9032900000) |
| 2.17 | Тягово- і сідельно-зчіпне обладнання: тягово-зчіпні пристрої (фаркопи), головки зчіпні, пристрої сідельно-зчіпні, пристрої тягово-зчіпні системи “гак-петля”, шворні зчіпні, кулі зчіпні  | [8708 99 10 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708991000) [8708 99 93 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708999310) [8708 99 93 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708999390) [8708 99 97 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708999710) [8708 99 97 20](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708999720) [8708 99 97 91](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708999791) [8708 99 97 98](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708999798) [8716 90 90 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8716909010) [8716 90 90 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8716909090) |
| 2.18 | Розподілювачі системи запалювання, котушки запалювання, комутатори транзисторні  | [8511 10 00 91](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8511100091)[8511 10 00 9](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8511100091)8[8511 30 00 91](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8511300091) [8511 30 00 98](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8511300098) [8511 80 00 91](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8511800091) [8511 80 00 98](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8511800098)[8511 90 00 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8511900010) [8511 90 00 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8511900090) |
| 2.19 | Ресори підвіски  | [7320 10 11 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/7320101100) |
| 2.20 | Колеса для пневматичних шин (сталеві та з легких сплавів)  | [8708 70 10 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708701010) [8708 70 10 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708701090) [8708 70 50 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708705010) [8708 70 50 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708705090) [8708 70 99 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708709910) [8708 70 99 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708709990) [8716 90 90 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8716909010) [8716 90 90 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8716909090) |
| 2.21 | Свічки запалювання  | [8511 10 00 91](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8511100091) [8511 10 00 98](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8511100098) |
| 2.22 | Амортизатори підвісок транспортних засобів, у тому числі амортизаційні стійки та вставні елементи до них (картриджі)  | [8708 80 20 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708802000)[8708 80 35 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708803510) [8708 80 35 91](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708803591) [8708 80 35 98](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708803598) [8716 90 90 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8716909010) [8716 90 90 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8716909090) |
| 2.23 | Елементи підвіски і рульового привода: (рульові тяги, наконечники рульових тяг, штанги реактивні, важелі підвіски, шарніри кульові важелів (кульові опори) та шарніри гумово-металеві (сайлентблоки)  | [4016 93 00 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4016930010) [4016 93 00 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4016930090) [4016 99 52 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4016995210) [4016 99 52 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4016995290) [4016 99 57 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4016995710) [4016 99 57 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4016995790) [4016 99 91 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4016999100) [4016 99 97 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/4016999790)[8708 80 20 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708802000)[8708 80 35 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708803510) [8708 80 35 91](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708803591) [8708 80 35 98](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708803598) [8708 80 91 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708809110) [8708 80 91 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708809190) [8708 80 99 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708809910) [8708 80 99 91](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708809991) [8708 80 99 98](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708809998) [8708 94 20 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708942000) [8708 94 35 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708943510) [8708 94 35 91](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708943591) [8708 94 35 98](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708943598) [8708 94 91 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708949110) [8708 94 91 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708949190) [8708 94 99 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708949910) [8708 94 99 91](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708949991) [8708 94 99 98](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708949998) [8708 99 10 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708991000) [8708 99 93 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708999310) [8708 99 93 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708999390) [8708 99 97 91](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708999791) [8708 99 97 98](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708999798) [8716 90 90 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8716909010) [8716 90 90 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8716909090) |
| 2.24 | Диски та барабани гальмівні  | [8708 30 10 00](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708301000) [8708 30 91 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309110) [8708 30 91 91](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309191) [8708 30 91 98](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309198) [8708 30 99 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309910) [8708 30 99 91](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309991) [8708 30 99 98](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8708309998) [8716 90 90 10](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8716909010) [8716 90 90 90](http://qdpro.com.ua/goodinfo/8716909090) |

»;

2) у додатку 2:

графи 3, 4 позицій 52, 53, 54, 61, 62 викласти в такій редакції:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 52 | М1, М2, М3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами | Правила ЄЕК ООН № 49-04 (В2) або Правила ЄЕК ООН № 49-05 (В2) або Директива 1999/96/EC (В2) абоДиректива 2005/55/ЕС(В2) |

 »;

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 53 | М1, М2, М3, N2, N3 з бензиновими двигунами | СО – 4,0 г/кВт·год, СnНm – 0,55 г/кВт·год,NOx – 2,0 г/кВт·год,випробувальний цикл ETC згідно з Правилами ЄЕК ООН № 49-05 та технічні вимоги Додатку 9А до Правил ЄЕК ООН № 49-05 |
| 54 | М1, М2, М3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами | Правила ЄЕК ООН № 49-04 (С) або Правила ЄЕК ООН № 49-05 (С) або Директива 1999/96/EC (C) абоДиректива 2005/55/ЕС (C) |

 »;

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 61 | М1, М2, N1, N2  | Правила ЄЕК ООН № 83-07 абоРегламент EC № 715/2007 таРегламент EC № 692/2008 (вимоги Euro 6) |
| 62 | М1, М2, N1, N2, М3, N3 | Правила ЄЕК ООН № 49-06 або Регламент EC № 595/2009 та Регламент EC № 582/2011 |

 »;

позицію 63 виключити;

у примітках:

 примітку 1 викласти в такій редакції:

«1. СО, СnНm та NOx - умовні познаки викидів, відповідно, монооксиду вуглецю вуглеводнів та оксидів азоту.»;

3) у додатку 3:

заголовок додатка доповнити виноскою такого змісту:

«\*Заявник може подати інформаційний документ за формами, відмінними від наведених у цьому додатку, за умови, що наданий інформаційний документ містить усю інформацію і дані щодо об’єкта затвердження, передбачені у формах цього додатка.»;

у розділі І:

у підпункті 9.17 підрозділів А та Б літери, слова та цифри «ДСТУ 3525 або ISO 3779» замінити літерами, словами та цифрами «ДСТУ ISO 3779 та ДСТУ 7232»;

у підпункті 1.6 підрозділу В1 літери та цифри «ДСТУ 3525» замінити літерами та цифрами «ДСТУ ISO 3779, ДСТУ ISO 4030»;

4) додатки 4 та 5 викласти в нових редакціях, що додаються:

5) у додатку 7:

у розділі IІ:

у пункті 2.1:

у підпункті 2.1.2 слова «літерне ідентифікаційне позначення уповноваженого органу» замінити словами «ідентифікаційне позначення органу затвердження типу чи технічної служби України (уповноваженого органу)»;

підпункт 2.1.3 викласти в такій редакції:

«2.1.3 розділ III - використовують символ "М" (за необхідності), з метою позначення сертифіката типу КТЗ, які виготовляють малими серіями.»;

у пункті 2.2:

у підпункті 2.2.1 літери та цифри «UA\*A(b)\*0001\*00» замінити літерами та цифрами «UA\*46A(b)\*0001\*00»;

у підпункті 2.2.2 літери та цифри «UA\*A(b)\*М\*0001\*00» замінити літерами та цифрами «UA\*46A(b)\*М\*0001\*00»;

у розділі IV:

у пункту 4.1:

підпункт 4.1.2 викласти в такій редакції:

«4.1.2 розділ II - номер призначеного органу із сертифікації відповідно до реєстру Центрального органу виконавчої влади або ідентифікаційне позначення уповноваженого органу згідно з підпунктом 2.1.2 пункту 2.1 розділу II цього додатка»;

у пункті 4.2 літери та цифри «UA.004.0001-12; UA.A(b).1234-13» замінити літерами та цифрами «UA.004.0001-16; UA.46A(b).1234-16»;

6) у додатку 9:

заголовок викласти в такій редакції:

«[ФОРМИ](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/9/f387195n629.zip) сертифікатів відповідності(24)»;

абзаци другий та третій примітки 14 виключити;

доповнити новою приміткою такого змісту:

«(24)До 01.11.2019 дозволено не наводити відомості на зворотному боці сертифіката відповідності та ставити символ «---» (дані, що не наведено, допускається зазначати у експлуатаційній документації на КТЗ, на офіційних сайтах або надавати за запитом) крім відомостей:

для завершених або поетапно завершених КТЗ категорії М1 за п. 13, 16.1, 16.2, 25, 26, 26.1, 27, 38, 42, 42.3, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 51, 52;

для завершених або поетапно завершених КТЗ категорії М2 за п. 13, 16.1, 16.2, 16.3, 25, 26, 26.1, 27, 33, 38, 39, 41, 42, 42.1, 42.3, 43, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 51, 52;

для завершених або поетапно завершених КТЗ категорії М3 за п. 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 13, 16.1, 16.2, 16.3, 25, 26, 26.1, 27, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 42.1, 42.2, 42.3, 43, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 51, 52;

для завершених або поетапно завершених КТЗ категорії N1 за п. 13, 16.1, 16.2, 25, 26, 26.1, 27, 38, 41, 42, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 50, 51, 52;

для завершених або поетапно завершених КТЗ категорії N2 та N3 за п. 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 13, 16.1, 16.2, 16.3, 25, 26, 26.1, 27, 31, 32, 33, 38, 41, 42, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 50, 51, 52;

для завершених або поетапно завершених КТЗ категорії O1 та O2 за п. 1, 1.1, 4, 4.1, 13, 16.1, 16.2, 16.3, 19, 31, 32, 34, 38, 50, 51;

для завершених або поетапно завершених КТЗ категорії O3 та O4 за п. 1, 1.1, 2, 4, 4.1, 13, 16.1, 16.2, 16.3, 19, 31, 32, 34, 38, 50, 51, 52;

для КТЗ категорії L1-L7 за п. 1, 12.1, 12.2, 14.1, 14.3, 24, 25, 26, 37, 41, 42.1, 45 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 46 (лише димність (скоригований коефіцієнт поглинання)), 50, 51;

для незавершених КТЗ категорії М1 за п. 14, 16.1, 16.2, 25, 26, 26.1, 27, 42, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 52;

для незавершених КТЗ категорії М2 за п. 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 25, 26, 26.1, 27, 33, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 52;

для незавершених КТЗ категорії М3 за п. 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 25, 26, 26.1, 27, 32, 33, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 52;

для незавершених КТЗ категорії N1 за п. 14, 15, 16.1, 16.2, 25, 26, 26.1, 27, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 52;

для незавершених КТЗ категорії N2 та N3 за п. 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 25, 26, 26.1, 27, 31, 32, 33, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 52;

для незавершених КТЗ категорії O1 та O2 за п. 1, 1.1, 4, 4.1, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 19.1, 31, 32, 34, 52;

для незавершених КТЗ категорії O3 та O4 за п. 1, 1.1, 2, 4, 4.1, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 19.1, 31, 32, 34, 52»;

7) у додатку 10:

у заголовку слова «та кінцевих» виключити;

пункт 2 виключити;

8) у додатку 11:

у розділах І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VI позицію 51 «Внутрішній шум ГОСТ 27435» виключити. У зв`язку з цим позиції 52, 53 та 54 вважати відповідно позиціями 51, 52 та 53;

заголовок розділу ІІІ викласти в такій редакції: «III. Особливості застосування вимог до колісних транспортних засобів категорії M, призначених для перевезення крісел-колясок»;

у позиції 39 розділу ІІІ літеру «Х» замінити символом « - ».

Заступник директора Департаменту

стратегічного розвитку дорожнього

ринку та автомобільних перевезень –

розвитку мережі автомобільних

доріг та супутньої інфраструктури О. Заріцький