|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  постановою Кабінету Міністрів України  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ЗМІНИ,**  
**що вносяться до**[**Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту**](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/176-97-%D0%BF)

1. Пункт 32 викласти в такій редакції:

“32. Забороняється перевезення пасажирів з використанням автобусів переобладнаних з транспортних засобів іншого призначення.

Зазначені обмеження не стосуються нерегулярних пасажирських перевезень з використанням переобладнаних автобусів категорії М2 за конструкцією, призначених для перевезення виключно сидячих пасажирів на маршрутах протяжністю до 80 кілометрів за наявності сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, виданого органом із сертифікації призначеним Міністерством інфраструктури.

У водія, який керує переобладнаним автобусом категорії М2 за конструкцією призначеним для перевезення виключно сидячих пасажирів на маршрутах протяжністю до 80 кілометрів, повинен бути сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу виданий органом із сертифікації призначеним Міністерством інфраструктури.

Забороняється використання транспортних засобів для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж дев’ять (з місцем водія включно), які не обладнані контрольними пристроями, призначеними для відображення, запису, друку, зберігання та реєстрації в автоматичному чи напівавтоматичному режимі інформації про рух таких транспортних засобів, режиму праці та відпочинку водіїв (тахографами), за винятком транспортних засобів:

1) які використовуються для регулярних перевезень пасажирів на маршруті, протяжність якого не перевищує 50 кілометрів;

2) з максимальною дозволеною швидкістю, що не перевищує 40 кілометрів на годину.

Забороняється використання транспортних засобів для перевезення пасажирів, які не обладнані ременями безпеки відповідно до вимог правил Європейської економічної комісії - № 14 (кріплення ременів безпеки) та № 16 (ремені безпеки) за винятком транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів на міських маршрутах.”.